相机参数
一、采购内容
[bookmark: _GoBack]专业全画幅微单相机机身 1 台 + 同品牌原厂标准变焦镜头 1 支，含原厂标配配件。
二、机身技术参数（★为实质性必须满足项，不满足直接废标）
1. ★传感器类型：35mm 全画幅 CMOS，有效像素≥4500 万像素
2. ★图像处理器：高速独立图像处理器，支持高像素高速连拍、机内超高清视频录制
3. ★卡口要求：机身采用该品牌自有全画幅微单原生卡口，可配套同品牌原厂 24-105mm 标准变焦专业镜头，镜头与机身可实现完整电子通讯联动，包含自动对焦联动、机身镜头防抖协同、光圈电子控制、镜头参数识别、EXIF 信息写入
4. ★对焦系统：全像素双核自动对焦技术，支持人眼、动物眼部识别对焦；照片、视频模式下均可实现眼部持续追踪对焦
5. ★机身防抖：机身内置 5 轴图像防抖系统，可与配套镜头防抖协同补偿
6. ★存储卡槽：双卡槽设计，1 张高速 CFe B 型卡槽 + 1 张 UHS‑II SD 卡槽，支持双卡同步记录、素材备份存储，保障宣传影像资料不丢失
7. ★取景与显示：配备高分辨率 OLED 电子取景器，搭配翻转触控液晶屏幕，支持多角度取景拍摄
8. ▲连拍性能：机械快门连拍速度≥12 张 / 秒，电子静音快门连拍速度≥20 张 / 秒
9. ▲视频能力：支持机内 8K 超高清视频录制，支持 4K 60p 超采样视频录制，满足宣传片、活动高清视频素材采集
10. ▲防护性能：机身具备防尘、防滴溅密封结构，适配室内会议、外景等多场景拍摄
11. ▲感光度：原生 ISO 范围至少 100–51200，支持感光度扩展，满足暗光环境拍摄需求
三、镜头技术参数（★为实质性必须满足项，不满足直接废标）
1. ★适配要求：镜头为投标机身同品牌原生卡口配套镜头，可与机身实现完整电子通讯、对焦、防抖联动
2. ★焦距规格：变焦范围覆盖 24–105mm 标准焦段
3. ★光圈规格：最大恒定光圈 F4
4. ★防抖配置：镜头内置光学防抖，可和机身防抖协同工作
5. ★对焦马达：搭载静音超声波对焦马达，对焦运行噪音低，适合视频同期收音拍摄
6. ★防护性能：镜头具备防尘防滴溅密封结构
7. ▲最近对焦距离≤0.45m；滤镜口径 77mm
8. ▲支持全时手动对焦，拍摄过程中可随时手动干预对焦
四、其他服务要求
1. ★所投产品为全新国行正品，原厂未拆封，非水货、非翻新机、非样机、非展示机，支持品牌官方渠道注册原厂保修。
2. ★原厂质保：机身、镜头均提供≥2 年生产厂商官方保修，中标后可提供官方保修注册凭证；质保期内免费维修、更换故障配件。
3. 成交供应商到货后，免费组织 1 次面向宣传科使用人员的现场基础操作培训，包含相机基础设置、照片视频参数调试、素材备份等内容。
4. 配套原厂标配物品：原厂电池、原厂充电器、数据线、机身盖、镜头前后盖、镜头遮光罩等原厂标准配件。
5. 质保期内设立专属售后对接联系人，故障响应要求：工作日 2 小时内响应，市区范围内 48 小时上门检修服务。
6. 报价包含设备货款、包装、运输、送货上门、税费、培训等全部费用，无额外隐形收费。



